**專有名詞解釋**

**主動式喇叭:不用經過擴大機插上電源接訊號即刻出聲**

**被動式喇叭:需經過擴大機才能出聲**

**混音機:CONSOLE,MIXER**

**迴音:ECHO 比直接音至少慢了50毫秒的反射音**

**回授:FEEDBACK增益設得太高使得從喇叭發出來的聲音又被麥克風收音而大**

 **因此逞聲持續的尖銳聲 解決的方法是將增益關小一點或推桿拉下來一點**

**PA系統(FOH FRONT OF HOUSE): PA系統包含 混音機 擴大機 喇叭等**

 **PA系統分為 PA主場(給觀眾聽得) 監聽設備(給舞台上聽的)**

**監聽喇叭:** **monitor**

**Side Fill 喇叭:放在舞台側邊的喇叭**

**front FILL喇叭:前置喇叭或前緣喇叭 專門補聲音給第一排到第三排**

**DI Box:樂器訊號輸入盒**

**單聲道:MONO**

**雙聲道Stereo**

**擴大機:AMP**

**WIRELESS MICROPHONE(無線麥克風)**

**MINI MIC(小蜜蜂)**