**混音機mixer**

1. **Gain(增益)**

**增益如果調太高訊號容易失真,使該迴路負荷過載**

1. **EQ(等化器)**

**分別有 高音 中高音 中低音 低音**

1. **AUX(輔助輸出)**

**可以用來當台上監聽的訊號或外加喇叭的訊號**

1. **PAN(音場控制)**

**用來控制聲音在場中的位置**

1. **MUTE 或 ON (靜音鍵)**

**每台控台的MUTE鍵不太一樣 有的是按下靜音又有的是沒按得時候是靜音,在插拔任何線時都要MUTE 否則喇叭很傷**

1. **FADER(推桿)**

**通常會推在”0”的位置 搭配 增益使用**

1. **PFL(個人監聽)**

**讓你個別監聽混音機個聲道的聲音**

1. **PEAK(峰值指示燈)**

**用以警告使用者聲道訊號過大**